1. **Zakres prac oraz wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne regałów archiwum.**

Regały należy rozmieścić zgodnie z poniższym opisem oraz schematem stanowiącym załącznik (zał. 1) do niniejszego dokumentu:

1. Przestrzeń „A” – 11 szt. regałów dwustronnych przesuwnych o głębokości 2x30cm. Długość poszczególnych regałów: 140cm. Kierunek przesuwania – wzdłuż ściany, zgodnie ze strzałkami na schemacie.
2. Przestrzeń „B” – 1 szt. regał stacjonarny, jednostronny o głębokości 30cm, długości 600cm
3. Przestrzeń „C” – 1 szt. regał przesuwny, dwustronny o głębokości 2x30cm. długość regału 600cm. Kierunek przesuwania – zgodnie ze strzałkami na schemacie.

Regały muszą spełniać poniższe wymagania:

1. Wysokość całkowita wszystkich regałów: 198cm
2. Wymagana minimalna nośność półek: 80kg
3. Sterowanie: ręczne (korby)
4. Pozostałe wymagania:

- ilość poziomów półek użytkowych w każdym regale – 5

- możliwość regulacji wysokości półek

- zabezpieczenie anty-wykolejeniowe na każdym regale przesuwnym

- ostatnia korba w **przestrzeni A** oraz korba regału w **przestrzeni C** zabezpieczone poprzez zastosowanie zamka na zamek z kluczem

- pomiędzy regałami stężenia krzyżowe jako usztywnienie

- torowisko – szyny nawierzchniowe ze specjalnymi ocynkowanymi najazdami mocowane do podłoża

- regał stacjonarny - mocowany trwale do podłoża

- w regałach jezdnych wszystkie korby z wyposażone w blokady bezpieczeństwa

- każdy panel frontowy wyposażony w etykiety do opisu

- kolor mebli: np. popiel RAL 7035

**2. Pozostałe warunki**

* 1. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Oferentom dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Ocena równości podłoża pod regały leży po stronie Oferenta. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do równości podłoża zgłoszone po zawarciu umowy nie będą stanowiły podstawy roszczeń wobec Zamawiającego, ani nie będą uprawniały Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia ani zmiany zakresu prac.
  2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: koszty dostawy, transportu, rozładunku, wniesienia, montażu w docelowej lokalizacji a także wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
  3. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące

Załączniki:

Zał. nr 1 – schemat rozmieszczenia

Zał. nr 2 – zestawienie elementów